华宽通智能体专利申请技术构思 :面向产业

园区的**AIoT**智能管理系统

**1.** 摘要

本专利申请旨在保护一种面向产业园区运营和管理的智慧化支撑体系——华宽通智能体。 该系统通过自然语言交互与用户沟通，并执行特定任务，广泛应用于项目交付与管理以及 园区运营与维护等领域。通过集成安全隐患实时监测、员工绩效评估、项目全周期交付与 管理、园区日常运营与维护优化等功能模块，实现园区管理的全面数字化、自动化和智能 化。其核心价值在于通过数据驱动与智能分析，主动识别风险、优化资源配置、提升决策 效率，并保障园区运营的安全性与可持续性。

**2.** 背景技术

随着产业园区规模不断扩大和管理复杂度持续提升，传统的人工管理模式已难以满足现代 产业园区高效、安全、智能化的管理需求。当前的产业园区管理面临诸多挑战，包括安全 隐患难以实时监测、员工绩效缺乏量化评估、项目交付周期长且难以管控、园区运营效率 低下等问题。

传统园区管理系统通常采用分散式管理，各功能模块独立运行，缺乏有效协同，导致数据 孤岛现象严重，决策效率低下。此外，现有系统往往依赖人工干预，自动化程度不高，难 以实现真正的智能化管理。

**3.** 发明内容

本发明提供一种华宽通智能体，是一种面向产业园区运营和管理的智慧化支撑体系，能够 通过自然语言交互与用户沟通，并执行特定任务的智能化系统。该系统通过集成多种功能 模块，实现园区管理的全面数字化、自动化和智能化。

**3.1.** 系统架构

华宽通智能体采用分层架构设计，主要包括以下层次：

1. 感知层 ：通过物联网*IoT*设备实时监测园区的各类数据，包括安全隐患、员工绩效、 项目进度、园区运营状态等。

2. 分析层 ：利用规则引擎和机器学习技术，对感知层收集的数据进行分析，识别风 险、优化资源配置、提升决策效率。

3. 执行层 ：通过IoT控制，执行分析层生成的决策指令，实现园区管理的自动化。

**3.2.** 核心功能模块

1. 安全隐患实时监测模块

该模块通过物联网传感器、视频监控系统等设备，实时监测园区内的各类安全隐患，如火 灾、泄漏、人员异常行为等，并及时发出警报。系统采用深度学习算法进行图像识别和行 为分析，准确识别潜在风险。

2. 员工绩效评估模块

该模块通过数据分析，评估员工的绩效表现，包括工作完成情况、响应速度、服务质量 等，并生成月度表彰等激励措施。系统基于多维度指标体系，结合员工历史表现和实时数 据，提供全面、客观的绩效评价。

3. 项目全周期交付与管理模块

该模块从项目立项到竣工验收，实现全过程的项目管理，包括成本管控、进度控制、资源 调配等。系统通过项目管理方法论与人工智能技术结合，优化项目执行流程，提高项目成 功率。

4. 园区日常运营与维护优化模块

该模块优化园区的日常运营和维护工作，包括能源管理、设施维护、环境监控等，提高运 营效率和用户体验。系统通过大数据分析和智能调度，实现资源的最优配置。

**3.3.** 核心技术

1. 决策闭环技术 ：感知 →分析规则引擎 + 机器学习 →执行*IoT*控制

该技术通过持续感知园区状态，运用规则引擎和机器学习对数据进行智能分析，生成决策 指令并通过IoT控制执行，形成完整的决策闭环。

2. 自然语言交互技术

系统能够通过对话回答用户问题，如识别安全隐患或提供运营计划信息。该技术采用自然 语言处理和对话管理技术，实现人机自然交互。

3. 任务执行技术

系统能够在特定领域如产业园区或项目管理执行任务，例如自动化管理、资源优化或项目 协调。该技术结合人工智能和业务规则，实现智能化任务执行。

4. 数据驱动与智能分析技术

系统依托人工智能、物联网等技术，实现智能化决策和高效运营。通过大数据分析和智能 算法，主动识别风险、优化资源配置、提升决策效率。

**3.4.** 关键功能

1. 项目生产和管理 :成本管控**-->**项目盈利的价值链闭环

系统通过智能成本管控，优化资源配置，提高项目盈利能力，形成完整的项目价值链闭 环。

2. 园区运营和维护 :环境安全**-->**成本管控**-->**运营盈利的价值链闭环

系统通过环境安全监测，结合成本管控，优化园区运营，提高运营效益，形成园区运营的 价值链闭环。

**4.** 附图说明

图1 华宽通智能体系统架构图 图2 智慧大脑决策流程图

图3 安全隐患实时监测示意图 图4 员工绩效评估流程图

图5项目全周期交付与管理流程图 图6 园区日常运营与维护优化流程图

**5.** 具体实施方式

1. 系统部署

在产业园区内部署物联网设备，如传感器、摄像头等，实现数据的实时采集。这些设备通 过无线网络与中央控制系统连接，形成完整的物联网网络。

2. 数据处理

利用大数据处理技术，对采集的数据进行清洗、存储和分析。系统采用分布式处理架构， 确保数据处理的高效性和可靠性。

3. 智能分析

通过规则引擎和机器学习模型，对数据进行分析，识别潜在风险，优化资源配置，生成决 策指令。规则引擎负责执行预定义的业务规则，而机器学习模型则用于发现数据中的模式 和趋势。

4. 执行与反馈

通过IoT控制，执行决策指令，并实时反馈执行结果。系统能够根据反馈结果调整决策策 略，实现持续优化。

**6.** 专利要点

1. 多模块集成的智能管理系统

华宽通智能体集成了安全隐患实时监测、员工绩效评估、项目全周期交付与管理、园区日 常运营与维护优化等功能模块，形成一个统一的智能管理系统。

2. 决策闭环技术

系统采用感知 →分析规则引擎 + 机器学习 →执行*IoT*控制的决策闭环技术，实现园区管理 的智能化、自动化。

3. 自然语言交互技术

系统能够通过对话回答用户问题，提供智能咨询服务，提高用户体验。

4. 任务执行技术

系统能够在特定领域执行任务，实现自动化管理、资源优化和项目协调。

5. 数据驱动与智能分析技术

系统依托人工智能、物联网等技术，通过数据驱动和智能分析，主动识别风险，优化资源 配置，提升决策效率。

**7.** 预期效果

1. 提升园区管理效率

通过智能化管理，减少人工干预，提高管理效率，降低管理成本。

2. 保障园区运营安全

实时监测和分析，主动识别潜在风险，提前采取措施，保障园区运营安全。

3. 优化资源配置

通过数据分析，优化园区内的资源配置，提高资源利用效率。

4. 提升决策效率

基于数据的决策支持，提高管理决策的效率和准确性。

**8.** 结论

华宽通智能体作为一种面向产业园区运营和管理的智慧化支撑体系，通过集成多种功能模 块，实现园区管理的全面数字化、自动化和智能化。其核心价值在于通过数据驱动与智能 分析，主动识别风险、优化资源配置、提升决策效率，并保障园区运营的安全性与可持续 性。本专利申请旨在保护这一创新的智能管理系统，为产业园区的智能化管理提供有力支 持。